Подготовка основания:

1.Взять метлу (клавиша E/ЛКМ)

2.Подойти к загрязненному месту

3.Очистить поверхность (зажать ЛКМ на n секунд)

4.Вернуть метлу на место(обязательно)

Выравнивание поверхности:

1.Просверлить отверстия для крепления строительного шнура(перфоратор/дрель)

Взять дрель со стола

Выбрать сверло

Надеть сверло

Подойти к стене, присесть

Выбрать место для отверстия

Просверлить

2.Установка шнуровки над основанием пола для выравнивания

Взять со стола рулетку

Замерить расстояние между отверстиями

Взять со стола шнур

Зафиксировать шнур над поверхностью

3.Замесить цементный раствор не ниже М-50

М50 состоит из связующего элемента, воды и наполнителя. Наполнителем является хорошо очищенный от глины песок, что улучшает прочность цементного раствора. Связующим элементом является цемент, вода применяется, естественно, также очищенная.

Взять ведро

Налить воды

Добавить содержимое мешков(песок, цемент)

Взять строительный миксер

Замесить

4.Смочить поверхность водой с помощью пульверизатора

Взять со стола пульверизатор

Распылить по поверхности воду

5.Уложить раствор с помощью кельмы

Взять строительную ванночку

Взять кельму

Наполнить ее раствором с помощью кельмы

Уложить раствор с помощью кельмы

6.Проверить ровность поверхность с помощью уровня

Взять уровень

Наложить на поверхность

Если все ок:

Следующее действие

Иначе:

Повторить предыдущие 2 шага

7.Подождать 1 день

Подождать

Обработка грунтовкой:

1.Купить грунтовку "Волма-универсал"/"Волма-контакт"

2.Налить грунтовку в кювету (лоток малярный)

Взять кюветку, поставить ее в определенное место

Взять баклажку с грунтовкой

Налить грунтовку

3.Взять валик со стола

4.Обмакнуть валик в грунтовку

5.Нанести грунтовку на подготовленное основание пола

6.Обработать грунтовкой места примыкания перегородки к стенам

Разметка положения перегородки:

1.Взять со стола рулетку

2.Отметить точку начала измерения

3.Отметить точку конца замера (+можно вывести расстояние)

4.Создание пометок на поверхности с помощью маркера(?)

5.Взять уровень со стола

6.С помощью уровня провести разметку на стенах

Замешивание цементно-песчаного раствора:

1.Взять ведро

2.Набрать воды

3.Добавить клей "Волма-монтаж" в пропорции 0,5-0,57 л воды/кг сухой смеси

4.Перемешать до однородной массы с помощью строительного миксера

5.Дать настояться 5-7 минут

6.Повторно перемешать

P.S. Жизнеспособность раствора 60 минут