Подготовка основания:

1.Взять метлу (клавиша E/ЛКМ)

2.Подойти к загрязненному месту

3.Очистить поверхность (зажать ЛКМ на n секунд)

4.Вернуть метлу на место(обязательно)

Выравнивание поверхности:

1.Просверлить отверстия для крепления строительного шнура(перфоратор/дрель)

2.Установка шнуровки над основанием пола для выравнивания

3.Замесить цементный раствор не ниже М-50

4.Смочить поверхность водой с помощью пульверизатора

5.Уложить раствор с помощью кельмы

6.Проверить ровность поверхность с помощью уровня

7.Подождать 1 день

Обработка грунтовкой:

1.Купить грунтовку "Волма-универсал"/"Волма-контакт"

2.Налить грунтовку в кювету (лоток малярный)

3.Взять валик со стола

4.Обмакнуть валик в грунтовку

5.Нанести грунтовку на подготовленное основание пола

6.Обработать грунтовкой места примыкания перегородки к стенам

Разметка положения перегородки:

1.Взять со стола рулетку

2.Отметить точку начала измерения

3.Отметить точку конца замера (+можно вывести расстояние)

4.Создание пометок на поверхности с помощью маркера(?)

5.Взять уровень со стола

6.С помощью уровня провести разметку на стенах

Замешивание цементно-песчаного раствора:

1.Взять ведро

2.Набрать воды

3.Добавить клей "Волма-монтаж" в пропорции 0,5-0,57 л воды/кг сухой смеси

4.Перемешать до однородной массы с помощью строительного миксера

5.Дать настояться 5-7 минут

6.Повторно перемешать

P.S. Жизнеспособность раствора 60 минут