Подготовка основания:

1.Взять метлу (клавиша E/ЛКМ)

2.Подойти к загрязненному месту

3.Очистить поверхность (зажать ЛКМ на n секунд)

4.Вернуть метлу на место(обязательно)

Выравнивание поверхности:

//Пока отмена

Обработка грунтовкой:

1.Купить грунтовку "Волма-универсал"/"Волма-контакт"

2.Налить грунтовку в кювету (лоток малярный)

Взять кюветку, поставить ее в определенное место

Взять баклажку с грунтовкой

Налить грунтовку

3.Взять валик со стола

4.Обмакнуть валик в грунтовку

5.Нанести грунтовку на подготовленное основание пола

6.Обработать грунтовкой места примыкания перегородки к стенам

Разметка положения перегородки:

1.Взять со стола рулетку

2.Отметить точку начала измерения

3.Отметить точку конца замера (+можно вывести расстояние)

4.Создание пометок на поверхности с помощью маркера(?)

5.Взять уровень со стола

6.С помощью уровня провести разметку на стенах

Замешивание цементно-песчаного раствора:

1.Взять ведро

2.Набрать воды

3.Добавить клей "Волма-монтаж" в пропорции 0,5-0,57 л воды/кг сухой смеси

4.Перемешать до однородной массы с помощью строительного миксера

5.Дать настояться 5-7 минут

6.Повторно перемешать

P.S. Жизнеспособность раствора 60 минут

Установка ПГП плит:

1. Нанести приготовленный раствор на место установки плиты(пол, стена) с помощью шпателя
2. Взять плиту
3. Установить плиту
4. Проверить ровность установки плиты уровнем
5. Нанести клей на установленную плиту(сверху, ребро)
6. Установить следующую плиту
7. Повторить предыдущие шаги